|  |  |
| --- | --- |
| Model | Streamer 125E |
| Moc | 1,4 kW |
| Posuw | Maszyna pchana |
| Zasilanie | 230 V/50 Hz, 16 A |
| Szerokość robocza | 125 mm |
| Wydajność | Do 20 m²/h na betonie |
| D x SZ x W w mm | 500 x 170 x 350 |
| Waga | 8 kg |



**STREAMER S125 E** jest to mała, ręczna śrutownica pozwalająca na prowadzenie prac na poziomych I pionowych powierzchniach.Na powierzchniach pionowych zalecamy używanie z balancerem. W celu uzyskania optymalnej wydajności, rekomendujemy użytkowanie wraz z odkurzaczem o mocy nie mniejszej niż 2.0 kW.

# STREAMER S125E

SPecyfikacja

IMPACTS GmbH

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.