|  |  |
| --- | --- |
| Model | S270E75R |
| Moc | 7,5 kW |
| Posuw | Regulowany w zakresie m/min |
| Zasilanie | 400 V/50 Hz,16 A CEE |
| Szerokość robocza | 270 mm |
| Wydajność | Do 130 m²/h na betonie |
| D x SZ x W w mm | 1.250 x 390 x 1.050 |
| Waga | 166 kg |



* Wyprodukowano w całości w Niemczech.
* Najwydajniejsza w swojej klasie.
* Całkowicie bezpyłowa praca.
* Zoptymalizowana waga.
* Łatwość w manewrowaniu.
* Bardzo dobra separacja.
* Regulowana wyskość uchwytu z czytelnym panelem sterowania.
* Możliwość śrutowania przy samej ścianie

Śrutownica **IMPACTS STREAMER S410E** to bardzo kompaktowa a zarazem potężna maszyna do obróbki małych i średnich, poziomych powierzchni.

Maszyna wyposażona jest w system pozwalający na śrutowaniu przy samcyh ścianach.

W celu uzyskania optymalnej wydajności, rekomendujemy użytkowanie wraz z odkurzaczem **DUSTCOM DC3003GP.**

zalety

# STREAMER S270E75R

SPECyfikacja

IMPACTS GmbH

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.